|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **012** | **017** | **022** | **023** | **024** |
| Maksymalne rozwarcie *mm* | 930 | 1055 | 1320 | 1380 | 1400 |
| Min. średnica chwytanego wałka *mm* | 80 | 90 | 95 | 120 | 120 |
| Powierzchnia chwytania *m²* | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| Maksymalny udźwig *kg* | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Ciężar *kg* | 52 | 68 | 86 | 100 | 105 |
| Wysokość w stanie otwartym *mm* | 650 | 710 | 820 | 900 | 830 |
| Wysokość w stanie zamkniętym *mm* | 440 | 455 | 515 | 500 | 430 |
| Szerokość *mm* | 200 | 210 | 250 | 360 | 360 |
| Wymagane ciśnienie oleju *MPa* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rodzaj mocowania | tuleja | tuleja | tuleja | tuleja | płyta |

[[Do góry](http://dlugpol.pl/maszyny/maszyny.html#top)]